1. **ガラス乾燥オーブンの電源オフ**

**（向かって右側面にある左のスイッチ、ブレーカー、コンセントの順番に切る）**

1. **エバポレーター類の電源オフ**

**（水浴・冷却水、トラップ球上下の溶媒除去も確認）**

1. **ドラフトの電源オフ（水栓、下のコンセント２ヶ所の電源も確認）**
2. **アルゴンライン（４つ）の元栓を閉める。**
3. **真空ポンプ（４つ）の電源オフ**
4. **パソコンをスリープモードにする（共通PC、CRISのPC）**
5. **窓が閉まっていることを、確認。**
6. **実験台上に溶媒瓶、床にガロン瓶が放置されていないか、確認。**
7. **終夜反応の安全確認（貼紙や場所の明記、ライブ配信の確認）**
8. **ドラフト内にパスツール等が置かれていないか、確認。**
9. **デシケーターが規定のラインからはみ出していないか、確認。**
10. **冷蔵庫が開けっ放しになっていないか、確認。**
11. **水道の止栓、確認。**
12. **エアコンの電源オフ**
13. **部屋電気のスイッチオフ**
14. **耳を澄ませて、異常音等が無いか、確認。**
15. **239・240部屋の施錠と鍵保管**